Specifikace nemovitostí a movitých věci:

Nemovitosti:

### pozemek parc. č. 466/3 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 555, způsob využití – objekt občanské vybavenosti;

### pozemek parc. č. 464/34 – ostatní plocha;

### pozemek parc. č. 469/6 – zastavěná plocha a nádvoří;

### pozemek parc. č. 470/10 – zastavění plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 3141, způsob využití – garáž;

### jednotku č. 1832/1, způsob využití – jiný nebytový prostor, nacházející se v budově č. p. 1832 postavené na pozemku parc. č. 470/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 379/12957 na společných částech budovy č. p. 1832 postavené na pozemku parc. č. 470/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 379/12957 na pozemku parc. č. 470/2;

### jednotku č. 1832/3, způsob využití – garáž, nacházející se v budově č. p. 1832 postavené na pozemku parc. č. 470/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 395/12957 na společných částech budovy č. p. 1832 postavené na pozemku parc. č. 470/2 a spoluvlastnický podíl ve výši 395/12957 na pozemku parc. č. 470/2;

### vše v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava

Movité věci:

**Rotomat páternoster KARDEX**

dopravník na spisy mezi 1. PP budovy a halou v 1. NP budovy

**Segmenty svítidla**

4 stropní světla a 6 světel na sloupech k osvětlení vstupu a haly v 1. NP

**Svítidla v 1. P**

osvětlení chodby v 2. NO, které má 12 stropních a bočních světel a 1 lustr

**Svítidla**

jedná se o 3 boční bodová světla s kovovými rameny, 8 závěsných šestibodových světel a 20 stropních bodových světel v zasedací místnosti v 4. NP

**EZS – elektrický zabezpečovací systém**

je umístěn ve všech prostorách objektu - 1. PP - 5. NP. EZS je připojen na zařízení dálkového přenosu – vyhodnocovací části (pult centrální ochrany). Provozovatelem EZS je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Typ ústředny je EZS Galaxy 520. Ústředna je umístěna v technické místnosti v 1. PP budovy. Počet podskupin EZS je 18. Jsou v nich rozdělené jednotlivé zájmové prostory budovy. Přepážková pracoviště jsou vybavena tísňovými tlačítky. Jedná se o komplexní ochranu prostor budovy. Kabeláže jsou rozvedeny po celém objektu.

**CCTV - kamerový systém**

typ zařízení Sprite, jsou instalovány 3ks záznamových zařízení v místnosti ostrahy, objektu 22 kamer, 2ks monitorů, je realizována archivace dat, kabeláže jsou rozvedeny po celém objektu

**EPS - el.požární systém**

typ LOOP 500, EPS je připojen na zařízení dálkového přenosu – vyhodnocovací části (pult centrální ochrany). Provozovatelem EPS je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Rozsah systému je ve všech patrech budovy s hlásiči - detektory tepla, detektory kouře, opticko-kouřové detektory, tlačítkové hasiče, požární zvonky.

**SVK - kartový systém**

typ TDSi, slouží k otevírání dveří na zaměstnaneckou interní kartu, zamezuje vstupu nepovolaných osob do neveřejných prostor, má 11 ks čteček, kabeláž je rozvedena v cca 1/2 budovy, ústředna je umístěna v místnosti ostrahy

**Klimatizace TOSHIBA - 3ks**

ve 3. NP budovy v místnostech č. 213, 215, 218

**Klimatizace UPS ASY - 12ASE/AOY-12ASE**

v 5. NP budovy v místnosti č. 425

**Klimatizace UPS ASY - 17ASE/AOY-17ABA**

v 5. NP budovy v místnosti č. 416

**Klimatizace v místnosti ostrahy**

v 1. NP budovy

**Klimatizace**

v hale v 1. NP budovy, ve 2. NP budovy, ve 3. NP, ve 4. NP, v 5. NP budovy

**Regulace a měření ÚT**

v 1. PP budovy, skříňka, čidla, kabeláž, reguluje teplotu ústředního topení v budově

**Clona tepelná - vzt**

instalovaná u vstupu do budovy v 1. NP

**Lavice čalouněná**

oválná celokožená v hale 1. NP

**Interier atyp**

6 zabudovaných skříní, 6 stolových sestav, 1 policová sestava, v zasedací místnosti 5.NP

**Pult mixážní IX001 MPX 8200**

dřevěný mixážní pult, včetně přístrojů, v zasedací místnosti v 5. NP

**Regály**

zabudované v 1. PP budovy, celokovové 2 pevné a 7 pojízdných po kolejnicích, se 6 policemi x 3 řady

**Trezor noční ENT EZB**

pancéřový Wertheim, instalován - obezděn v 1. PP, se shozem z ulice