**Ostravské vodárny a kanalizace a.s.**

##### Investiční záměr

# **Rekonstrukce vodovodu ul. Klečkova**

# **Koordinace se stavbou**

# **„Dostavba kanalizace v ulici Klečkova“**

ing. Petr Nováček

únor 2016

**Dnešní stav**

V městském obvodu Stará Bělá je připravována dostavba kanalizace v ul. Klečkova. V úzkých uličkách v souběhu s plánovanou kanalizací jsou uloženy starší vodovodní řady PVC a relativně nové PE. Je předpokládáno, že vodovod PVC bude s největší pravděpodobností nutno současně se stavbou kanalizace rekonstruovat, protože dojde k jeho poškození. Současně je z kapacitních důvodů vhodné zvýšit dimenzi stávajícího řadu z dnešního DN 80 na výhledové D 110.

Rekonstrukce vodovodu bude připravována společně se stavbou kanalizace a navržený rozsah bude v rámci přípravy upřesněn dle potřeby.

**Navržené řešení**

Dle přiložené situace bude stávající vodovod PVC DN 80 v koordinaci se stavbou kanalizace nahrazen novým PE D 110 a D 90. Na nový vodovod budou přepojeny všechny funkční přípojky.

Oprava povrchů komunikace bude součástí stavby kanalizace.

Přesný rozsah rekonstrukce vodovodu i povrchů vyplyne z projektové dokumentace obou staveb.

Projekt i následná realizace musí být provedeny v souladu s externím dokumentem OVAK a.s. „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek “.

Rekonstrukce bude provedena na majetku SMO č. m. 5109319.

### THU

Vodovodní řady PE, d 110, d 90, celkem cca 430 m.

Přílohy: Situace 1 : 1 000