**Příloha č. 1**

**Předmětem nákupu jsou radiostanice, baterie a multinabíječe v rozsahu níže uvedené specifikace a popisu**

**Kapesní radiostanice včetně baterií**

* vyhovující standartu TETRAPOL systému MATRA, pro provoz v síti ministerstva vnitra PEGAS
* integrovaný GPS čip s periodickým odesíláním geolokalizačních údajů
* krytí min. IP65
* odolnost proti pádu (2 m), nárazům, vibracím
* pracovní teplota -20oC až +55oC
* barevný grafický displej
* číselná klávesnice
* kapacita baterií s dodávanými radiostanicemi min. 4 000 mAh
* provozní doba min. 12 hod.
* množství: 60 ks

**Náhradní baterie pro provoz s dodávanými radiostanicemi**

* 30 ks
* kapacita baterií min. 4 000 mAh

**Multinabíječe**

* umožňující nabíjení min. 6-ti dodávaných radiostanic najednou
* umožňující nabíjení min. 6-ti samostatných baterií dodávaných radiostanic najednou
* množství: 8 ks